**Type BKG:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Porte-guillotine sur allège | Porte-guillotine au ras du sol | Porte-battante |
|  |  |  |

Niveaux / Portes :       /

Capacité :       kg

Vitesse:       m/s

Course :       mm

Type d’entraînement :

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Poulie / contrepoids | Tambour | Chaînes |
|  |  |  |

Position moteur :

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| haut | bas | latéral |
|  |  |  |

Tension d’alimentation :       x       V       Hz  avec N

Commande :

Tension de commande :       V

Position de la commande :  en haut  en bas

Armoire de commande :  oui  non

Données moteur :

Puissance :       kW

Branchement:  étoile  triangle

Courant nominale:       A

Courant de démarrage :       A

Fréquence :       Hz

Thermistor PTC:  oui  non

Frein :

Puissance :       VA

Tension :       V DC

Courant nominal :       A

Came de verrouillage :

Puissance :       VA

Tension :       V DC

Courant nominal :       A

Suppléments :



A remplir par BKG : Stromlaufplan : S-13.3.

Zusatz-Stromlaufplan : Z-13.4.

Motoschutzschalter :       A

Schalttafelgröße :